

**Artikel: ISOflexa® Light, starres Rohr, innen alukaschiert 30100KA- …**

ISOflexa® - Light - außen und innen aluminiumkaschiertes PE-Schaumrohr. Wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PE-Schaum, Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Rohr L=1000mm

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Light innen alukaschiert

**Größe innen:** Ø 100/125/150/160/180/200

**Größe außen:**  Ø 140/165/190/200/220/240