

**Artikel: ISOflexa® Light, Abzweigstück 90°, innen alukaschiert 3090KA-150-150**

ISOflexa® - Light - außen und innen aluminiumkaschiertes PE-Schaumabzweig-stück, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PE-Schaum, Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Abzweigstück 90°

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Light innen alukaschiert

**Größe innen:** Ø 150

**Größe außen:**  Ø 190