

**Artikel: ISOflexa® flexibles Rohr 33050KV- …**

ISOflexa® - flexibles Rohrsystem - außen aluminiumkaschiertes PP Vlies Rohr, innen vlieskaschiert, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PP-Vlies, Aluminium-Polyesterfolie, Verbinder verzinktes
Stahlblech, Dichtung EPDM,

**Beschreibung:** Rohr L=500mm

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Flexibel, schallgedämmtes u. wärmeisoliertes
flexibles Rohr

**Größe innen:** Ø 100/125/150/160/180/200

**Größe außen:**  Ø 140/165/190/200/220/240