

**Artikel: ISOflexa® Star, R.i.R. Bogen 90°, 3490- …**

ISOflexa® - Star - außen aluminiumkaschierter PE-Schaumbogen, wärme- und schallisolierend, innen eingearbeitetes verzinktes Stahlblech. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PE-Schaum, Bogen und Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Bogen 90°

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Star

**Größe innen:** Ø 100/125/150/160/180/200

**Größe außen:**  Ø 140/165/190/200/220/240