

**Artikel: ÖKOflexa® flexibles Rohr 36150KA- …**

ÖKOflexa® - flexibles Rohrsystem - innen und außen mehrlagig aluminiumkaschiertes PP Vlies Rohr, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PP-Vlies, Aluminium-Polyesterfolie, Verbinder verzinktes
Stahlblech, Dichtung EPDM,

**Beschreibung:** Rohr L=1500mm

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ÖKOflexa® Flexibel, schallgedämmtes u. wärmeisoliertes
flexibles Rohr

**Größe innen:** Ø 100/125/150/160/180/200

**Größe außen:**  Ø 110/135/160/170/190/210