

**Artikel: ISOflexa® Verbinder mit Rückstauklappe mit Weichbanddichtung 4010W - …**

Verbinder mit RSK aus verzinktem Blech, Weichbanddichtung aus Schaumstoff.

Geeignet für den Einsatz inner- und außerhalb von Gebäuden

**Material:** verzinktes Stahlblech, PE-Weichbanddichtung

**Beschreibung:** Verbinder mit RSK

**Brandschutzklasse:** DIN 4102-A1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Verbinder mit RSDK

**Länge:** 80 mm

**Größe:** Ø 100/125/150/160/180/200