

**Artikel: ISOflexa® Bundkragen-Steckverbinder mit LD und Befestigungsbügel 4630 - …**

Verbinder. verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz inner- und außerhalb von Gebäuden

**Material:** verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Verbinder

**Brandschutzklasse:** DIN 4102-A1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Verbinder

**Länge:** 80 mm

**Größe:** Ø 100/125/150/160/180/200