

**Artikel: ISOflexa® Zuluftmauerkasten rund 72035 – 3 - …**

ISOflexa® - Zuluftmauerkasten - außen und innen aluminiumkaschiertes PE-Schaumrohr. Mit dicht schließender Rückstauklappe, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM, Außengitter Edelstahl, Abschlussblende und Zuluftgitter innen Kunststoff

Geeignet für den Einsatz im Mauerwerk,

**Material:** PE-Schaum, Rückstauklappe aus Aluminium und verzinktem Bundkragen, Abdeckflansch und Zuluftgitter PVC, Außengitter Edelstahl

**Beschreibung:** Zuluftmauerkasten mit Rückstauklappe

**Wärmeleitwert:** 0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:** DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C – 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Zuluftmauerkasten mit Außengitter Edelstahl

**Größe innen:** Ø 100/125/150/160/180/200

**Größe außen:**  Ø 140/165/190/200/220/240

**Gittermaß:** bei Ø 100/125: B-193 mm / H-165 mm

 bei Ø 150/160/180/200: B-228 mm / H-228 mm