

**Artikel: ISOflexa® Zuluftmauerkasten rund mit Ventilator 72045-4-200**

ISOflexa® - Zuluftmauerkasten - außen und innen aluminiumkaschiertes PE-Schaumrohr. Mit dicht schließender Rückstauklappe, wärme- und schallisolierend. Ventilator aus PVC, Außengitter ALU Zink, Abschlussblende und Lüftungsgitter innen Kunststoff

Geeignet für den Einsatz im Mauerwerk,

**Material:** PE-Schaum, Rückstauklappe aus Aluminium und verzinktem Bundkragen, Abschlussblende, Lüftungsgitter und Ventilator aus PVC, Außengitter ALU Zink

**Beschreibung:** Zuluftmauerkasten mit Rückstauklappe und Ventilator

**Wärmeleitwert:** 0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:** DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C – 100°C

**Volt:** 230 Volt

**Maximale** **Förderleistung:** 930 m³



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Zuluftmauerkasten mit Ventilator, AG ALU Zink

**Größe innen:** Ø 200

**Größe außen:**  Ø 240

**Gittermaß:** B-228 mm / H-228 mm