

**Artikel: TURBOflexa® Light, Abzweigstück 45°, 9045-200-180**

TURBOflexa® - Light - außen aluminiumkaschiertes PE-Schaumabzweigstück, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PE-Schaum, Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Abzweigstück 45°, 200-180-200 mm

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** TURBOflexa® Light

**Größe innen:** Ø 200

**Größe außen:**  Ø 260