

**Artikel: TURBOflexa® Star, starres „Rohr in Rohr“, 94025- …**

TURBOflexa® - Star - außen aluminiumkaschiertes PE-Schaumrohr, wärme- und schallisolierend, innen verzinktes Wickelfalzrohr, Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PE-Schaum, Wickelfalzrohr und Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Rohr L=250mm

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** TURBOflexa ® Star

**Größe innen:** Ø 100/125/150/160/180/200

**Größe außen:**  Ø 160/185/210/220/240/260